MAXIMA
EXTREME POWER BLENDER XL
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ
Saugos taisyklės
1. Prietaisą galima naudoti tik pagal jo paskirtį. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo ar valdymo.
1. Netinkamas prietaiso valdymas ir naudojimas gali sukelti rimtus prietaiso pažeidimus bei sužaloti žmones.
1. Saugokite, kad prietaisas ir kištukas nesiliestų su vandeniu ar kitu skysčiu.
1. Jei prietaisas netikėtai įkristų į vandenį, nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą prietaisui patikrinti. Šio nurodymo nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei.
1. Niekada nebandykite patys atidaryti prietaiso korpuso.
1. Nekiškite jokių daiktų į prietaiso korpusą.
1. Nelieskite kištuko šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
1. Reguliariai tikrinkite kištuką ir laidą dėl galimų pažeidimų. Jei kištukas ar laidas pažeisti, remontą turi atlikti įgaliota įmonė.
1. Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito ar kitaip pažeistas. Patikėkite jį patikrinti ir, jei reikia, suremontuoti įgaliotam remonto įmonės specialistui.
1. Nebandykite patys remontuoti prietaiso. Tai gali kelti pavojų gyvybei.
1. Saugokite, kad laidas nesiliestų su aštriais ar karštais daiktais, ir laikykite jį atokiau nuo atviros ugnies. Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, visada traukite už paties kištuko, o ne už laido.
1. Pasirūpinkite, kad niekas netyčia negalėtų nutraukti laido (ar ilgintuvo) ar už jo užkliūti.
1. Šis prietaisas skirtas tik maisto ruošimui.
1. Naudodami prietaisą, visada jį stebėkite.
1. Niekada neleiskite vaikams naudotis buitiniais prietaisais be priežiūros.
1. Visada ištraukite kištuką iš lizdo, kai prietaisas nenaudojamas, ir prieš kiekvieną valymą.
1. Pavojus! Kol kištukas įkištas į lizdą, prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo.
1. Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo, prietaisą išjunkite.
1. Niekada neneškite prietaiso paėmę už laido.
1. Venkite perkrovos.
1. Elektros jungtys turi atitikti tam skirtus reikalavimus.
Pasiruošimas prieš pirmą naudojimą
1. Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Pažeidimo atveju nedelsdami kreipkitės į savo tiekėją ir NENAUDOKITE prietaiso.
1. Pašalinkite visas pakavimo medžiagas.
1. Nuvalykite prietaisą drungnu vandeniu ir minkšta šluoste.
1. Pastatykite prietaisą horizontaliai (lygiai).
1. Pastatykite prietaisą taip, kad kištukas visada būtų laisvai pasiekiamas.
Naudojimas
1. Įkiškite kištuką į sieninį lizdą.
1. Įjungimo/išjungimo mygtukas priekyje.
1. Sudėkite maistą į ąsotį ir tvirtai uždėkite jį ant prietaiso pagrindo. Sandariai uždarykite dangtelį ir įsitikinkite, kad ąsotis tinkamai stovi ant apsauginio jungiklio.
1. DĖMESIO! Jei ąsotis nėra tinkamai uždėtas ant apsauginio jungiklio, trintuvas neveiks.
1. Įjungimo/išjungimo mygtukas valdymo pulte leidžia prietaisui veikti nustatytu greičiu.
1. DĖMESIO! Kai turinys pasiekia norimą tirštumą, iš karto išjunkite prietaisą. Nepalikite prietaiso veikti be reikalo – tai gali jį sugadinti.
1. Impulsinis mygtukas skirtas trumpam ir intensyviam maišymui. Impulso greitis priklauso nuo pasirinkto greičio, nustatyto sukamuoju rankenėle.
1. Pasiekus norimą rezultatą, išjunkite prietaisą, perjungdami įjungimo/išjungimo mygtuką valdymo pulte.
1. Jei prietaisas ilgesnį laiką nebus naudojamas, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
Valymas ir priežiūra
1. DĖMESIO! Prieš valydami prietaisą, visada pirmiausia ištraukite kištuką iš lizdo.
1. DĖMESIO! Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį!
1. Išorę valykite drėgna šluoste (vandeniu su švelniu valikliu).
1. Niekada nenaudokite agresyvių valymo priemonių ar šveitiklių. Nenaudokite aštrių ar smailių daiktų. Nenaudokite benzino ar tirpiklių!
1. Ąsočio valymas: į ąsotį įpilkite vandens su įprastu indų plovikliu, uždėkite dangtelį ir dangtelio kamštį, ir leiskite prietaisui veikti maksimaliu greičiu 10–30 sekundžių. Šį veiksmą galite kartoti kelis kartus. Po to išjunkite prietaisą, nuimkite ąsotį nuo pagrindo, ištuštinkite ir išskalaukite švariu vandeniu. Padėkite ąsotį apverstą, kad nudžiūtų, arba nusausinkite minkšta šluoste.
1. DĖMESIO! Pasirūpinkite, kad ąsočio ir prietaiso apačia visada liktų sausa.
Specifikacijos
1. Kintamas greitis (28 000 aps./min)
1. Impulsinė funkcija
1. Nerūdijančio plieno peiliukai
1. Apsauga nuo perkaitimo
1. Apsauga po ąsočiu
1. 2,5 l ąsotis (be BPA)
1. Pripildymo anga dangtelyje
1. 230 V – 50 Hz – 1800 W
Sandėliavimas
1. Suvyniokite laidą ir įdėkite jį į variklio bloko apačią.
1. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje vietoje.
Gedimai ir jų šalinimas
Paleidimo klaidos:
1. Kištukas netinkamai įkištas į trintuvą.
Tinkamai įkiškite kištuką į trintuvą.
1. Priekyje esantis įjungimo/išjungimo jungiklis nėra įjungtas.
Įjunkite maitinimo jungiklį.
Staigus trintuvo sustojimas veikimo metu:
1. Variklis perkaito, perkrovos apsauga suveikia, kad apsaugotų variklį.
Prietaisui atvėsus, jis vėl pradės veikti normaliai.
1. Per daug arba lipnių ingredientų verčia variklį viršyti maksimalią galią, todėl perkrovos apsauga suveikia ir automatiškai sugrąžina prietaisą į normalią galią.
1. Sumažinkite ingredientų arba skysčio kiekį.
1. Gerai išmaišykite ingredientus ir vėl paleiskite trintuvą.
Neįprastas garsas iš trintuvo:
1. Netinkamai sumontuotas ąsotis, ąsočio kilimėlis ar ąsočio dangtelis.
Tinkamai sumontuokite dalis.
1. Nusidėvėjęs nerūdijančio plieno varžtas (ašis).
Pakeiskite nerūdijančio plieno varžtą (ašį).
1. Nusidėvėję guoliai.
Pakeiskite guolius.
1. Nusidėvėję sandarinimo žiedai.
Pakeiskite sandarinimo žiedus.
Variklis įsijungia ir iškart išsijungia:
1. Nusidėvėję variklio anglies šepetėliai.
Pakeiskite anglies šepetėlius.
Maišymo ąsotis teka:
1. Nepakankamai priveržta šešiabriaunė veržlė.
Raktu priveržkite veržlę.
1. Maišymo ąsotis pažeistas arba įtrūkęs.
Pakeiskite maišymo ąsotį.
Peiliuko išmontavimas
1. Tinkamomis replėmis atsukite šešiabriaunę veržlę po ąsočiu (prieš laikrodžio rodyklę).
1. Storu audeklu prilaikykite peiliukus ir replėmis atsukite peiliuką (prieš laikrodžio rodyklę).
Movos ir pavaros išmontavimas
1. Replėmis arba atsuktuvu pabandykite nuimti guminę movą.
1. Kryžminiu atsuktuvu atsukite varžtą, kad išimtumėte pavarą.
Garantija
Dėkojame, kad naudojatės mūsų gaminiais. Mūsų įmonė laikosi „Bendrųjų sąlygų" nuostatų ir suteikia paramą, kai galite pateikti sąskaitą faktūrą.
Nuo pirkimo datos suteikiame 12 mėnesių garantiją. Garantijos laikotarpiu mūsų įmonė yra atsakinga už dalis pagal garantiją, jei nustatoma medžiagų, gamybos ar kokybės problema. Tik esant tinkamam naudojimui ir naudojant originalias dalis.
Garantija netaikoma šiais atvejais:
1. Žala, atsiradusi dėl transportavimo, montavimo ar netinkamo prijungimo.
1. Komponentų žala, atsiradusi dėl netinkamo elektros ar vandens prijungimo.
1. Žala, atsiradusi dėl originalaus prietaiso išmontavimo ar pakeitimų be leidimo.
1. Žala, atsiradusi dėl netinkamo naudojimo, netinkamo valymo ar priežiūros.
1. Žala, atsiradusi dėl gaisro, griūties, žaibo, potvynio, įtampos šuolių, kenkėjų ir kitų panašių įvykių.
1. Naudojimo instrukcijos neperskaitymas ar nesilaikymas.
1. Susidėvintys ir nusidėvintys komponentai.
1. Pakeista sąskaita faktūra arba jos nebuvimas.
Utilizavimas
1. Pasibaigus prietaiso naudojimo laikui, utilizuokite jį pagal tuo metu galiojančias taisykles ir nurodymus.
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